57206NM - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, Pile, 1,9l/min sans RA, noir mat
Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57206NM ou techniquement équivalent. Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR. Débit 1,9l/min avec spray régulé intégré. Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées, électrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation par flexible F G 3/8''. Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition noir mat. Livré avec flexible PEX, filtre panier.

57206NM - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, Pile, 1,9l/min sans RA, noir mat
Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57206NM ou techniquement équivalent. 
- Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR
- Débit 1,9l/min avec spray régulé intégré
- Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation par flexible F G 3/8''
- Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes
- Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable
- Finition noir mat
- Livré avec flexible PEX, filtre panier