57208OB - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, Secteur 230V, 3l/min avec RA, or brossé
Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57208OB ou techniquement équivalent. Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR. Débit 3l/min avec aérateur régulé intégré. Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC fourni, électrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation par flexibles F G 3/8''. Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition or brossé. Livré avec flexibles PEX, clapets anti-retour NF, filtres panier, robinets d'arrêt.

57208OB - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, Secteur 230V, 3l/min avec RA, or brossé
Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57208OB ou techniquement équivalent. 
- Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR
- Débit 3l/min avec aérateur régulé intégré
- Alimentation secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC fourni
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation par flexibles F G 3/8''
- Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes
- Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable
- Finition or brossé
- Livré avec flexibles PEX, clapets anti-retour NF, filtres panier, robinets d'arrêt