57270 - Robinet tactile sur plage pour lavabo, pile, 3l/min, 7sec
Robinet simple tactile/sensitif(CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage, alimentation en  eau froide ou mitigée. Robinet Adapté PMR de type Presto LINEA TOUCH® réf. 57270 ou techniquement équivalent. Avec fonction start /stop par effleurement et régulateur de débit intégré (3 l/min). Corps en laiton et finition Chrome. Alimentation 2 piles lithium 3V CR123A intégrée dans le robinet. Avec flexibles PEX. Purge automatique paramétrable. 

57270 - Robinet tactile sur plage pour lavabo, pile, 3l/min, 7sec
Robinet simple tactile/sensitif (CE) temporisé (1s à 5mn) sur plage, alimentation en  eau froide ou mitigée. Robinet Adapté PMR de type Presto LINEA TOUCH® réf. 57270 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une fonction start /stop par effleurement
- un régulateur de débit intégré à 3 l/min
- Brass body with Chrome finish
- une alimentation  2 piles lithium 3V CR123A intégrée dans le robinet
- un flexible PEX
- purge automatique paramétrable.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre