58005 - OPTIMA Mitigeur de lavabo électronique sur plage 1,9 l/min secteur 

•	Mitigeur de lavabo sans contact sur plage 
•	Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR 
•	Débit 3l/min avec aérateur régulé ou 1,9l/min avec spray régulé 
•	Alimentation pile lithium 6V ou secteur 230 V avec transformateur 
•	Electrovanne intégrée dans le corps du robinet 
•	Raccordement F G 3/8'' 
Visuel non contractuel