60324AV - Barre coudée à 135° diamètre 32 mm - Avec film virucide
Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60324AV ou techniquement équivalent. Avec angle 135°, 3 points de fixation. En inox 304 brossé, de diamètre 32 mm et de longueur 400 x 400 mm. Avec film virucide transparent COVERSAFE™, et destruction de 99,9% des virus et bactéries en 24 heures. Efficacité testée et validée pendant 4 ans.  Livrée avec rosaces de finition à clipser. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60324AV - Barre coudée à 135° diamètre 32 mm - Avec film virucide
 Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60324AV ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite) Ayant les caractéristiques :
- un angle de 135° et 3 points de fixation
- une longueur de 400 x 400 mm et un diamètre de 32 mm
- matière en inox 304 brossé
- livrée avec rosaces de finition à clipser
- Avec film virucide transparent COVERSAFE™, et destruction de 99,9% des virus et bactéries en 24 heures. Efficacité testée et validée pendant 4 ans
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.