60324 - Barre coudée à 135° diamètre 32 mm
Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60324 ou techniquement équivalent. Avec angle 135°, 3 points de fixation. En inox 304 brossé, de diamètre 32 mm et de longueur 400 x 400 mm. Livrée avec rosaces de finition à clipser. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60324 - Barre coudée à 135° diamètre 32 mm
 Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60324 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite) Ayant les caractéristiques :
- un angle de 135° et 3 points de fixation
- une longueur de 400 x 400 mm et un diamètre de 32 mm
- matière en inox 304 brossé
- livrée avec rosaces de finition à clipser
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.