60338 - Barre coudée à 90° diamètre 34 mm, modèle gauche/droit
Barre de douche d’angle avec barre verticale, modèle gauche/droit. De type Presto réf. 60338 ou techniquement équivalent. En aluminium gainé ABS antibactérien. De diamètre 34 mm, longueur 450 mm et hauteur 1150 mm. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60338 - Barre coudée à 90° diamètre 34 mm, modèle gauche/droit
Barre de douche d’angle avec barre verticale, modèle gauche/droit. De type Presto réf. 60338 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant pour caractéristiques :
- une matière en aluminium gainé ABS antibactérien
- un diamètre de 34 mm, longueur de 450 mm et une hauteur de 1150 mm
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.