60529AV - Barre coudée à 135° Diamètre 32 mm L= 400x400 mm - Avec film virucide
Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60529AV ou techniquement équivalent. Avec angle 135°, 3 points de fixation. En acier finition époxy blanc, de diamètre 32 mm et de longueur 400 x 400 mm. Avec film virucide transparent COVERSAFE™, et destruction de 99,9% des virus et bactéries en 24 heures. Efficacité testée et validée pendant 4 ans. Livrée avec rosaces de finition à clipser. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60529AV - Barre coudée à 135° Diamètre 32 mm L= 400x400 mm - Avec film virucide
 Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60529 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant les caractéristiques :
- un angle de 135° et 3 points de fixation
- une longueur de 400 x 400 mm et un diamètre de 32 mm
- matière en acier finition époxy blanc
- livrée avec rosaces de finition à clipser
- Avec film virucide transparent COVERSAFE™, et destruction de 99,9% des virus et bactéries en 24 heures. Efficacité testée et validée pendant 4 ans. 
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.