60529 - Barre coudée à 135° Diamètre 32 mm L= 400x400 mm
Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60529 ou techniquement équivalent. Avec angle 135°, 3 points de fixation. En acier finition époxy blanc, de diamètre 32 mm et de longueur 400 x 400 mm. Livrée avec rosaces de finition à clipser. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60529 - Barre coudée à 135° Diamètre 32 mm L= 400x400 mm
 Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60529 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant les caractéristiques :
- un angle de 135° et 3 points de fixation
- une longueur de 400 x 400 mm et un diamètre de 32 mm
- matière en acier finition époxy blanc
- livrée avec rosaces de finition à clipser
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.