60581 - Barre coudée à 135° diamètre 34 mm
Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60581 ou techniquement équivalent. Avec angle 135°, 3 points de fixation. En aluminium gainé ABS antibactérien, de diamètre 34 mm et de longueur 400 x 400 mm. Livrée avec rosaces de finition à clipser. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60581 - Barre coudée à 135° diamètre 34 mm
Barre de relèvement pour WC. De type presto réf. 60581 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant pour caractéristiques :
- un angle de 135° et 3 points de fixation
- une longueur de 400 x 400 mm et un diamètre de 34 mm
- matière en aluminium gainé ABS antibactérien
- livrée avec rosaces de finition à clipser
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.