60761 - Barre coudée à 90° diamètre 34 mm, modèle gauche/droit
Barre de douche d’angle avec barre verticale, modèle gauche/droit. De type Presto réf. 60761 ou techniquement équivalent. En aluminium gainé ABS antibactérien. De diamètre 34 mm, longueur 450 mm et hauteur 750 mm. Support de douchette pour barre diamètre 34 mm.  Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).De type Presto réf. 60461 ou techniquement équivalent.

60761 - Barre coudée à 90° diamètre 34 mm, modèle gauche/droit
Barre de douche d’angle avec barre verticale, modèle gauche/droit. De type Presto réf. 60761 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant pour caractéristiques :
- une matière en aluminium gainé ABS antibactérien
- un diamètre de 34 mm, longueur de 450 mm et une hauteur de 750 mm
Support de douchette pour barre diamètre 34 mm. De type Presto réf. 60461 ou techniquement équivalent.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.