60773 - Barre relevable à béquille diamètre 34 mm L=650 mm
Barre relevable avec porte-rouleau et béquille pour WC. De type Presto réf. 60773 ou techniquement équivalent.  En aluminium gainé ABS antibactérien , de diamètre 34 mm et de longueur 650 mm. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).