63002 - PRESTO 504 mural
Robinet simple temporisé mural (NF), alimentation 1/2" en eau chaude avec rosace de finition (diamètre extérieur. 45 mm). De type Presto 504  réf. 63002 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 6 l/mn, réglable à 3l/mn.. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

63002 - PRESTO 504 mural
Robinet simple temporisé mural (NF), alimentation 1/2" en eau chaude avec rosace de finition (diamètre extérieur. 45 mm). De type Presto 504  réf. 63020 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 6 l/mn, réglable à 3l/mn. (réglable en interne)
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.