63005 - PRESTO 504 mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2" en eau froide. De type Presto 504  réf. 63005 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne. Temporisation de 7 secondes. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

63005 - PRESTO 504 mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2" en eau froide. De type Presto 504  réf. 63005 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- une temporisation de 7 secondes
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.