63120 - PRESTO 504 S mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2 " eau chaude. De type Presto 504 S® réf. 63120 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

63120 - PRESTO 504 S mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2 " eau chaude. De type Presto 504 S® réf. 63120 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.