63200 - Robinet simple temporisé pour lavabo
Robinet simple temporisé mural, alimentation en eau froide. De type De type Presto  507 réf. 63200 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 18 l/mn. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

63200 - Robinet simple temporisé pour lavabo
Robinet simple temporisé mural, alimentation en eau froide. De type Presto  507 réf. 63200  ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 18 l/mn (réglable en interne)
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.