63224 - PRESTO 504S mural - Corps long - Saillie 150mm - 1,9L/min 
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2 " eau froide. De type Presto 504 S® corps long réf. 63224 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, limiteur de débit intégré (1,9 l/mn). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

63224 - PRESTO 504S mural - Corps long - Saillie 150mm - 1,9L/min 
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2 " eau froide. De type Presto 504 S® corps long réf. 63224 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un limiteur de débit intégré à  1,9 l/mn (débit réglable en interne)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.