64613 - PRESTO 605 S sur plage
Robinet simple temporisé sur plage, alimentation eau froide. De type Presto 605 S® réf. 64613 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Réglage de débit interne. Temporisation de 7 secondes. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

64613 - PRESTO 605 S sur plage
Robinet simple temporisé, alimentation en eau froide. De type Presto 605 S® réf. 64613 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- une temporisation de 7 secondes
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.