64632 - PRESTO 605 S sur plage
Robinet simple temporisé sur plage, alimentation en eau chaude ou mitigée. De type Presto 605 S® réf. 64632 ou techniquement équivalent.  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

64632 - PRESTO 605 S sur plage
Robinet simple temporisé sur plage, alimentation en eau chaude ou mitigée. De type Presto 605 S® réf. 64632 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.