64652 - PRESTO 705 sur plage
Robinet simple temporisé sur plage (NF), à manette omnidirectionnelle, alimentation en eau froide ou chaude. De type Presto 705 réf. 64652 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne.

Ou

64652 - PRESTO 705 sur plage
Robinet simple temporisé sur plage (NF), alimentation en eau froide ou chaude. De type Presto 705 réf. 64652 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une commande par manette omnidirectionnelle
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.