64679 - Robinet simple temporisé sans contact sur plage pour lavabo - 3l/min
Robinet simple à détection sur plage de type Presto SAFE® réf. 64679 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 9 V livrée avec le robinet. Électrovanne intégrée dans le robinet. Alimentation G 1/2''.  Écoulement de 7 sec modifiable. Régulateur de débit intégré (3 l/min). Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable.  Finition chromée.

64679 - Robinet simple temporisé sans contact sur plage pour lavabo - 3l/min
Robinet simple à détection sur plage de type Presto SAFE® réf. 64679 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Une cellule optoélectronique
- Pile lithium 9 V livrée avec le robinet. 
- Électrovanne intégrée dans le robinet. 
- Alimentation G 1/2''.  
- Écoulement de 7 sec modifiable. 
- Régulateur de débit intégré (3 l/min). 
- Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable.  
- Finition chromée.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.