64708 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique, de type PRESTO NEO® DUO S® réf. 64708 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Manette grise, anis ou framboise disponible. 

64708 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique de type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 64708 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple
- alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Manette grise, anis ou framboise disponible
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.