64712 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Robinet simple temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64712 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée.  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Manette grise, anis ou framboise disponible.  Certification NF.

64712 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Robinet simple temporisé sur plage, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64712 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple
- alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3l/min (réglable en interne)
- une double temporisation de 7-11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas)
- Manette grise, anis ou framboise disponible
- Certification NF
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.

.