64714 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 3l/min, antiblocage S®
Robinet simple temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 64714 ou techniquement équivalent.  Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Manette grise, anis ou framboise disponible.

64714 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 3l/min, antiblocage S®
Robinet simple temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 64714 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 
- alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3l/min (réglable en interne)
- double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). 
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Manette grise, anis ou framboise disponible
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
                          
.