64735 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64735 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée.  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit 1,9l/min spray régulé intégré. Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Manette grise, anis ou framboise disponible. Certification NF.

64735 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64735 ou techniquement équivalent:
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, 
- alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- débit 1,9l/min spray régulé intégré
- Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas)
- Manette grise, anis ou framboise disponible
- Certification NF