64736 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique, de type PRESTO NEO® DUO S® réf. 64736 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée.  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit 1,9l/min spray régulé intégré. Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Manette grise, anis ou framboise disponible. 

64736 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique, de type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 64736 ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 
- alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- débit 1,9l/min spray régulé intégré
- Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Manette grise, anis ou framboise disponible. 
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.