64753 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min
Robinet simple temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64753 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée.  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit 1,9l/min spray régulé intégré. Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Manette grise, anis ou framboise disponible.  Certification NF.

64753 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min
Robinet simple temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64753 ou techniquement équivalent. Comprenant:
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, 
- alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- débit 1,9l/min spray régulé intégré
- double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). 
- Manette grise, anis ou framboise disponible  
- Certification NF.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.