64754 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min, système S®
Robinet simple temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® réf. 64754 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée.  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit 1,9l/min spray régulé intégré. Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Manette grise, anis ou framboise disponible. 

64754 - Robinet simple temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 1,9l/min, système S®
Robinet simple temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S®  antiblocage réf. 64754 ou techniquement équivalent. Comprenant:
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, 
- alimentation 1/2" en eau froide ou prémitigée
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- débit 1,9l/min spray régulé intégré
- double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas) 
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Manette grise, anis ou framboise disponible.  
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
                          
.