64762 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64762 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Manette grise, anis ou framboise disponible. Certification NF.

64762 - Robinet simple temporisé à manette souple mural applique pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Robinet simple temporisé mécanique mural applique, de type PRESTO NEO® DUO réf. 64762 ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 
- alimentation 1/2" en eau froide ou pré-mitigée  
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein 
- débit préréglé à 3l/min (réglable en interne)
- Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas)
- Manette grise, anis ou framboise disponible
- Certification NF