65000 - PRESTO NEO sur plage
Robinet simple temporisé sur plage, alimentation 1/2", eau froide. De type Presto NEO® réf. 65000 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne. Temporisation de 15 secondes. Bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser. Certification NF.