66005 - PRESTO NEO mural - 7 sec. (PRESTOGREEN)
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2?, eau froide, saillie 65mm. De type Presto NEO® réf. 66005 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne. Temporisation de 7 secondes. Bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser.

Ou

66005 - PRESTO NEO mural - 7 sec. (PRESTOGREEN)
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2?, eau froide, saillie 65mm. De type Presto NEO® réf. 66005 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser
- une temporisation de 7 secondes
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
.