66020 - Robinet simple temporisé mural pour lavabo, eau froide, 3l/min, 15sec, 150mm
Robinet simple temporisé mural, De type Presto NEO® réf. 66020 ou techniquement équivalent. Déclenchement mécanique par bouton poussoir, alimentation G1/2", eau froide, saillie 150mm. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min. Réglage de débit interne. Temporisation de 15 secondes. Bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser. Certification NF.

66020 - Robinet simple temporisé mural pour lavabo, eau froide, 3l/min, 15sec, 150mm
Robinet simple temporisé mural, De type Presto NEO® réf. 66020 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Déclenchement mécanique par bouton poussoir
- Alimentation G1/2", eau froide
- Saillie 150mm
- Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- Débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- Bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser
- Temporisation de 15 secondes
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.