66100 - PRESTO NEO mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2?, eau chaude, saillie 65mm. De type Presto NEO® réf. 66100 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne. Temporisation de 15 secondes. Bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser. Certification NF.

Ou

66100 - PRESTO NEO mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2?, eau chaude, saillie 65mm. De type Presto NEO® réf. 66100 ou techniquement équivalent. Certification NF. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser
- une temporisation de 15 secondes
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
.