66200 - PRESTO NEO S® mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2?, eau froide, saillie 65mm. De type Presto NEO® S® antiblocage réf. 66200 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne. Temporisation de 15 secondes. Bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Ou

66200 - PRESTO NEO S® mural
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2?, eau froide, saillie 65mm. De type Presto NEO® S® antiblocage réf. 66200 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un bouton poussoir anti-rotation avec marquage laser
- une temporisation de 15 secondes
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
.