68055 - PRESTO NEO DUO S® mural - Simple temporisation
Mitigeur temporisé mural, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 3/8?. De type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 68055 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Temporisation de 15 secondes (manette vers le haut ou vers le bas). Réglage de temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu

Ou

68055 - PRESTO NEO DUO S® mural - Simple temporisation
Mitigeur temporisé mural, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 3/8?. De type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 68055 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- une temporisation de 15 secondes (manette vers le haut ou vers le bas)
- un réglage de temporisation et de débit interne
- un déclenchement souple
- Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
                          
.