68070 - Mitigeur temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 3l/min, antiblocage S®
Mitigeur temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® réf. 68070 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 3/8".  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Manette grise, anis ou framboise disponible.  

68070 - Mitigeur temporisé à manette souple sur plage pour lavabo, 7-11sec, 3l/min, antiblocage S®
Mitigeur temporisé mécanique sur plage pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 68070 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 
- alimentation 3/8"
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- une double temporisation de 7-11 secondes (manette vers le haut ou vers le bas)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Manette grise, anis ou framboise disponible
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
                          
.