68074 - Mitigeur temporisé à manette souple mural traversée de cloison pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Mitigeur temporisé mécanique mural en traversée de cloison pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® réf. 68074 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 3/8".  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Manette grise, anis ou framboise disponible.

68074 - Mitigeur temporisé à manette souple mural traversée de cloison pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Mitigeur temporisé mécanique mural en traversée de cloison pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 68074 ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 
- alimentation 3/8" 
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein 
- débit préréglé à 3l/min (réglable en interne)
- Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Manette grise, anis ou framboise disponible