68075 - Mitigeur temporisé sans contact mural pour lavabo - 3l/min
Mitigeur à détection mural de type Presto SAFE® réf. 68075 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 9 V livrée avec le robinet. Électrovanne intégrée dans le robinet. Alimentation G 3/8''.  Écoulement de 7 sec modifiable. Régulateur de débit intégré (3 l/min). Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable.  Finition chromée. Limitation de la température maximale par butée,  avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.

68075 - Mitigeur temporisé sans contact mural pour lavabo - 3l/min
Mitigeur à détection mural de type Presto SAFE® réf. 68075 ou techniquement équivalent. Comprenant
- Une cellule optoélectronique
- Pile lithium 9 V livrée avec le robinet. 
- Électrovanne intégrée dans le robinet. 
- Alimentation G 3/8''.  
- Écoulement de 7 sec modifiable. 
- Régulateur de débit intégré (3 l/min). 
- Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable.  
- Finition chromée. 
- Limitation de la température maximale par butée 
- Avec flexibles PEX et robinets d’arrêt filtres.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.