68095 - Mitigeur temporisé à manette souple mural traversée de cloison pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Mitigeur temporisé mécanique mural en traversée de cloison pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO réf. 68095 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 3/8".  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Manette grise, anis ou framboise disponible.

68095 - Mitigeur temporisé à manette souple mural traversée de cloison pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Mitigeur temporisé mécanique mural en traversée de cloison pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO réf. 68095 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple
- alimentation 3/8"
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- débit préréglé à 3l/min (réglable en interne)
- Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas)
- Manette grise, anis ou framboise disponible