68097 - Mitigeur temporisé à manette souple mural traversée de cloison pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Mitigeur temporisé mécanique mural en traversée de cloison pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® réf. 68097 ou techniquement équivalent. Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple, alimentation 3/8".  Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3l/min (réglable en interne). Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas). Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Manette grise, anis ou framboise disponible. 

68097 - Mitigeur temporisé à manette souple mural traversée de cloison pour lavabo, 7-11sec, 3l/min
Mitigeur temporisé mécanique mural en traversée de cloison pour lavabo, de type PRESTO NEO® DUO S® antiblocage réf. 68097 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple 
- alimentation 3/8"  
- mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein 
- débit préréglé à 3l/min (réglable en interne) 
- Double temporisation modifiable de 7-11 sec (manette vers le haut ou vers le bas) 
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Manette grise, anis ou framboise disponible
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.