68147 - PRESTO 3000 S sur plage
Mitigeur bi-commande temporisé sur plage, avec sélecteur de température latéral. De type Presto 3000 S®  réf. 68132 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation. Avec flexibles PEX, et filtres.

Ou

68147 - PRESTO 3000 S sur plage
Mitigeur bi-commande temporisé sur plage. De type Presto 3000 S®  réf. 68132 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un sélecteur de température latéral
- un bouton poussoir anti-rotation
- avec flexibles PEX, et filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.