68232 - PRESTO 7000 sur plage
Mitigeur bi-commande temporisé sur plage, à manette omnidirectionnelle et sélecteur de température latéral. De type Presto 7000 réf. 68232 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Réglage de débit interne. Avec flexibles PEX, robinets d’arrêt et filtres.

Ou

68232 - PRESTO 7000 sur plage
Mitigeur bi-commande temporisé sur plage. De type Presto 7000 réf. 68232 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- une manette omnidirectionnelle
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- un sélecteur de température latéral
- avec flexibles PEX, robinets d’arrêt droits et filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.