68401 - Mitigeur temporisé sur plage pour lavabo  - 7 sec. (PRESTOGREEN)
Mitigeur temporisé sur plage, avec sélecteur de température latéral. De type Presto NEO réf. 68401 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn et une temporisation de 7 secondes. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation. Avec butée de température, flexibles PEX, robinets d’arrêt et filtres.

Ou

68401 - Mitigeur temporisé sur plage pour lavabo  - 7 sec. (PRESTOGREEN)
Mitigeur temporisé sur plage. De type Presto NEO réf. 68401 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- une temporisation de 7 secondes
- un sélecteur de température latéral
- un bouton poussoir anti-rotation
- une butée de température
- avec flexibles PEX, robinets d’arrêt droits et filtres
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.