68404 - Mitigeur temporisé sur plage pour lavabo - Système antiblocage S®
Mitigeur bi-commande temporisé sur plage, avec sélecteur de température latéral. De type Presto NEO réf. 68404 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn et une temporisation de 15 secondes. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation. Avec butée de température, flexibles PEX. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Ou

68404 - Mitigeur temporisé sur plage pour lavabo - Système antiblocage S®
Mitigeur bi-commande temporisé sur plage. De type Presto NEO réf. 68404 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un débit préréglé à 3 l/mn (réglable en interne)
- une temporisation de 15 secondes
- un sélecteur de température latéral
- un bouton poussoir anti-rotation
- une butée de température
- avec flexibles PEX
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.