70800 - Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus
Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteurs sous bec 276 mm, diamètre 22 mm. Cartouche céramique avec débit 25L/min à 38°C à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Alimentation par flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' 660 mm - résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques), clapets anti-retour NF intégrés. Corps et bec en laiton chromé. Compatible avec une réhausse. Référence 70800, de marque PRESTO ou équivalent.

70800 - Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus
Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus Référence 70800, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Bec orientable, saillie 250 mm, hauteurs sous bec 276 mm, diamètre 22 mm
- Cartouche céramique avec débit 25L/min à 38°C à 3 bar
- Brise-jet anti-tartre interchangeable
- Alimentation par flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G1/2'' 660 mm - résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques)
- Clapets anti-retour intégrés
- Compatible avec une réhausse
- Corps et bec en laiton chromé