70802 - Mélangeur monotrou sur plage avec bec par-dessus
Mélangeur monotrou sur plage avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 251 mm, diamètre 22 mm. Tête céramique 1/4 de tour avec débit 37L/min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre. Alimentation par flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Clapets anti-retour intégrés. Corps et bec en laiton chromé. Compatible avec une réhausse. Référence 70802, de marque PRESTO ou équivalent.

70802 - Mélangeur monotrou sur plage avec bec par-dessus
Mélangeur monotrou sur plage avec bec par-dessus, Référence 70802, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 251 mm, diamètre 22 mm
- Tête céramique 1/4 de tour avec débit 37L/min à 3 bar
- Brise-jet anti-tartre
- Alimentation par flexibles PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, flexible résistant à des températures allant jusqu'à 75°C (dans le cadre de chocs thermiques)
- Clapets anti-retour intégrés
- Compatible avec une réhausse
- Corps et bec en laiton chromé