70804 - Mélangeur mural avec bec par-dessus
Mélangeur mural avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 226 mm, diamètre 22 mm. Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 81L/Min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Clapets anti-retour NF intégrés. Raccords excentrés M1/2'' - M3/4'' fournis avec rosaces. Corps et bec en laiton chromé. Référence 70804, de marque PRESTO ou équivalent.

70804 - Mélangeur mural avec bec par-dessus
Mélangeur mural avec bec par-dessus, Référence 70804, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Bec orientable, saillie 250 mm, hauteur sous bec 226 mm, diamètre 22 mm
- Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 81L/Min à 3 bar
- Brise-jet anti-tartre interchangeable
- Clapets anti-retour NF intégrés
- Raccords excentrés M1/2'' - M3/4'' fournis avec rosaces
- Corps et bec en laiton chromé