70806 - Mélangeur mural avec bec par-dessous
Mélangeur mural avec bec par-dessous. Bec orientable, saillie 300 mm, hauteur sous corps 182 mm, diamètre 22 mm. Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 81L/min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Raccords excentrés M1/2'' M3/4'' fournis avec rosaces. Corps et bec en laiton chromé.  Livré avec clapets anti-retour NF et 2 filtres. Référence 70806, de marque PRESTO ou équivalent.

70806 - Mélangeur mural avec bec par-dessous
Mélangeur mural avec bec par-dessous, Référence 70806, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Bec orientable, saillie 300 mm, hauteur sous corps 182 mm, diamètre 22 mm
- Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 81L/min à 3 bar
- Brise-jet anti-tartre interchangeable
- Raccords excentrés M1/2'' M3/4'' fournis avec rosaces
- Corps et bec en laiton chromé
- Clapets anti-retour NF et 2 filtres