70808 - Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus
Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 308 mm, hauteur sous bec 296 mm, diamètre 22 mm. Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 81L/min à 3 bar. Brise-jet anti-tartre interchangeable. Corps et bec en laiton chromé. Référence 70808, de marque PRESTO ou équivalent.

70808 - Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus
Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus, Référence 70808, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Bec orientable, saillie 308 mm, hauteur sous bec 296 mm, diamètre 22 mm
- Tête céramique 1/4 de tour avec débit de 81L/min à 3 bar
- Brise-jet anti-tartre interchangeable
-  Corps et bec en laiton chromé