70810 - Colonne monotrou sur plage avec douchette
Colonne monotrou sur plage avec douchette. Mitigeur monocommande à cartouche céramique. avec corps et colonne en laiton chromé, flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm. Douchette à 2 jets réglable avec embout anti-choc et anti-tartre. Flexible de douchette  Lg 1 m  tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des températures allant jusqu'à 90°C.  Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu. Flexibles d'alimentation PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, , clapets anti-retour NF intégrés. Référence 70810, de marque PRESTO ou équivalent.

70810 - Colonne monotrou sur plage avec douchette
Colonne monotrou sur plage avec douchette, Référence 70810, de marque PRESTO ou équivalent, comprenant :
- Mitigeur monocommande à cartouche céramique. avec corps et colonne en laiton chromé
- Ressort en inox et support mural de fixation, recoupable de 60 à 200 mm
- Douchette à 2 jets réglable avec embout anti-choc et anti-tartre
- Flexibles d'alimentation PEX - tresse en acier inoxydable G 1/2'' 660 mm, clapets anti-retour NF intégrés
- Flexible de douchette  Lg 1 m tressé inox entouré d'une gaine PU résistant à des température allant jusqu'à 90°C. Température d'utilisation en service à 70°C maximum en continu